Digital Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 전자식 튜너를 사용하여 깨끗한 음질의 방송이 가능하여야하며 학교 및 공공시설의 방송용도로 강연, 연설, 공연, 각종 문화 시설의 음향전달을 할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : AM/FM튜너

- 용도                                : 라디오수신용

- 사용주파수범위                      : FM: 87.5~108.0MHz, AM: 522~1,620kHz

- 수신감도                            : FM:11dB, AM:41dB

- 신호대잡음비                        : FM:50dB, AM:40dB

- 전고조파의율                        : FM:0.5%, AM:2%

- 특수기능                            : 주파수메모리, 자동선국

- 선택도                              : FM:18개, AM:12개

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.