Power Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 저잡음고출력 회로를 채택하였으며, HIGH, LOW PASS 필터를 내장하고, 전용 PC 프로그램으로 장비의 온도, 동작 상태 모니터 확인할 수 있는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 140W

- 종류                                : PA 아날로그파워앰프

- 형태                                : 랙타입

- 입력단자                            : XLR

- 주파수응답                          : 50Hz~17kHz

- 신호대잡음비                        : 95dB

- 입력감도                            : 0dB

- 입력임피던스                        : 10kΩ

- 전고조파의율                        : 1%

- 소비전력                            : 400W

- 사용전원                            : AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 133 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 14kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.