CD Player & Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 자동 메모리기능으로 이전 동작 상태를 기억할 수 있어야 하며, RANDOM 및 REPEAT 재생 기능을 제공하고 전자식 디지털 튜너 기능을 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : CD/USB/TUNER

- 용도                                : 음원재생용

- 신호 대 잡음비                      : 70dB

- 주파수 특성                         : 20Hz~20kHz

- 재생CD형태                         : CD-DA/CD-R/CD-RW

- 출력단자형식                        : RCA L/R, XLR MONO

- 화음왜곡률                          : -0.3%이하

- CD체인저                            : 무

- 사용전원                            : DC 24V / 500mA

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.6kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.