Gooseneck Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 단일지향 특성을 지닌 콘덴서 구즈넥 마이크로폰으로 안정적이면서 밝고 명료하게 재생하며, LED 동작 표시로 작동을 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수반응                          : 80Hz~17.5kHz

- 종류                                : 콘덴서마이크

- 사용형태                            : 구즈넥마이크

- 용도                                : 회의용

- 지향성                              : 단일지향성

- 감도                                : -35dB

- 커넥터형태                          : 3-pin XLR-Male

- 임피던스                            : 150Ω

- 옵션/기타                           : LED 동작표시

- 외형규격(W x H x D)                : 95 x 40 x 140mm (±10mm)

- 무게                                : 1.09kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.