Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 천정에 취부하는 원형 구조의 실링 스피커로써 천정 타공 후 커버와 천정 간의 착탈이 용이하고, 손쉽게 설치가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용스피커

- 형태                                : Ceiling형

- 정격 출력                           : 40W (8Ω), 5W/10W/20W/40W (100V)

- 주파수 특성                         : 100㎐ ~ 20㎑

- 임피던스                            : 8Ω

- 감도                                : 100dB

- 외형규격(W x D)                     : 280 x 185mm (±10mm)

- 무게                                : 2.8kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.