Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인 어레이 전용 GRID로써 플라잉 방식을 채택하여 이상적인 유효 음향범위를 갖도록 해야 한다. 특히 스피커의 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 취부형태                            : 리깅형

- 재질                                : 강철
- 허용하중                            : 1,500kg

- 옵션/기타                           : 라인어레이 스피커용

- 외형규격(가로 x 세로)                : 700 x 700mm (±10mm)

- 무게                                : 10kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.