Console Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 CONSOLE RACK CABINT이며, 상하 크기와 좌우의 크기는 표준규격에 준하여 제작해야 한다. 또한 전면문[FRONT DOOR]은 잠금장치가 부착되어 있어야 하고 뒷문[REAR DOOR]은 작업시 장착, 탈착이 편리하도록 SLIDE LATCH를 부착한 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 도어 형태                           : STEEL

- 시건 장치 유무                      : 유

- WIDTH                              : 19“

- MATERIAL                           : STEEL + MDF 목재

- 캐비닛 구조(단)                      : 2단

- 캐비닛 구조                         : 상단(4H), 하단(10H)

- 외형규격(W x H x D)                : 567 x 958 x 1,100 ㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.