LAN Audio Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 건물 간, 지역 간 오디오 RS-232 신호를 전송하는 기기로써 MP3급 깨끗한 음질을 전송하며, 2개의 RS-232 포트를 제공하고, PC 프로그램으로 IP, MAC Address. Server/Client, 오디오 음질, RS-232 통신 속도 등 설정이 가능할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 사용전원                            : DC 24V / 1A 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.