AMP Checker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 보다 안전한 방송을 위한 장비로 사용 중인 AMP의 망실 및 이상 발생시 자동으로 출력을 예비 앰프로 전환 시켜 줄 수 있는 기기이어야 한다. 앰프의 입력과 출력을 비교하여 고장 유무를 확인할 수 있어야 하고, 고장 발생 시 PC에서 확인 가능하여야 한다. 전면 스위치를 사용하여 수동 동작이 가능하고, 전면에 앰프 상태를 인지할 수 있는 INDICATOR이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 8CH

- 출력 채널                           : 8CH

- 예비 채널                           : 1CH

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- LINE 입력 레벨                      : -30㏈m 이상

- AMP 입력 레벨                      : 20㎷ 이상 100V 이하

- 사용전원                            : DC 24V / 300㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350㎜

- 무게                                : 5.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.