Emergency Combo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 기존 전관방송장비의 스피커셀렉터, 릴레이그룹, 비상스위치를 통합하여 1U의 콤팩트한 사이즈로 구성하고, EM신호 출력, 매트릭스 기능을 내장하고 있어야 하며 GUI 소프트웨어에서 제어가 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 16CH

- 특수기능                            : 스피커라인체커, 3선식 선로제어

- 표시장치                            : LED

- 통신방식                            : RS-422

- 옵션/기타                           : 랙타입

- 사용전원                            : DC 24V / 1.5A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.5kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.