Emergency Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 화재 발생 데이터 수신 시 자동으로 비상방송을 송출할 수 있어야하며 예약방소으 리모트앰프, 안내방송 채널을 제어할 수 있는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 5CH

- 통신방식                            : RS-232, 9,600bps

- 옵션/기타                           : SD카드 내장

- 사용전원                            : DC 24V / 300mA

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 4.5kg(±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.