Monitor Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 최대 8채널의 앰프 동작 상태를 모니터링하는 장비로서 출력 상태를 전면 LED레벨미터를 통하여 시각적으로 확인할 수 있어야 하고, 채널별 앰프 선택 스위치를 이용하여 실제 방송 송출 상태를 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 동시모니터링수                      : 8

- 노이즈                              : 60dB

- 모니터범위                          : 앰프동작확인

- 입력단자수                          : 8

- 입력신호                            : 100V

- 입력임피던스                        : 10kΩ

- 출력                                : 3W

- 특수기능                            : 모니터링

- 표시장치                            : LED

- 모니터기능유무                      : 유

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.6kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.