Pre Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 프리앰프이며, Link기능 In/Output 전 채널 구성이 되어있어야 한다. 채널은 10in 2out으로 구성되며, 외부잡음을 제거할 수 있는 고성능 전자 밸런스 회로를 채택한 것이어야 한다. 입력채널1, 2에 PRIORITY기능을 적용하여 방송 우선순위를 부여할 수 있으며, ±12V 양전원 적용으로 다이나믹 레인지가 넓어야 한다. POWER DELAY 적용으로 전원 투입 시 쇼크노이즈 방지와 LED창을 적용하여 출력 감시가 용이하여야 한다.

2) 기기특성

- 입출력수                            : 10in/2out

- 형태                                : 랙타입

- 신호대잡음비                        : 70dB

- 전고조파의율                        : 0.02%

- 종류                                : 프리앰프

- 입력단자                            : XLR

- 주파수응답                          : 20Hz~20kHz

- 입력감도                            : MIC:-50dBu, LINE:-20dBu

- 출력임피던스                        : 600Ω

- 소비전력                            : 7W

- 사용전원                            : AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350

- 무게                                : 5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.