Relay Group

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 릴레이에 의한 스피커 선로의 제어장치로써 16채널의 회로를 제어할 수 있어야하며 스피커 선로에 간단하게 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 제어회로수                          : 16

- 종류                                : 릴레이유닛

- 네트워크인터페이스                  : RS-232 / 9,600bps

- 커넥터종류                          : 3선식 터미널

- 용도                                : 스피커선로제어, 릴레이접점제어

- 사용전원                            : DC 24V / 400mA

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 4.2kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.