Portable Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 6개 지역 전체 방송 송출이 가능하여야하며 4Ω, 8Ω, 100V 출력 선택 스위치로 스피커 매칭을 할 수 있어야 한다. 또한 방송 안내용 차임 기능과 비상시 사이렌 방송을 할 수 있고 비상시 화재 방송 출력이 가능한 접점 기능을 내장하고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 120W

- 형태                                : 포터블

- 신호대잡음비                        : 62dB

- 전고조파의율                        : 0.5%

- 종류                                : 믹싱앰프

- 입력단자                            : XLR, LINE, RCA

- 주파수응답                          : 100Hz~10kHz

- 입력감도                            : -60dB

- 출력임피던스                        : 4Ω/8Ω/83.3Ω

- 소비전력                            : 36W

- 옵션/기타                           : CDP모듈, REMOTE AMP

- 사용전원                            : AC 220V / 60Hz

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350

- 무게                                : 5.4kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.