Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System 전용 리모트 앰프로써 방송 전, 후 차임으로 방송 예고 및 종료를 할 수 있어야 하고 마이크, 차임, AUX의 개별 볼륨 조절을 할 수 있어야 한다. 각종 동작 상태를 전면 LED로 확인 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 스피커제어회선수                    : 50ch

- 신호대잡음비                        : 65dB

- 입력레벨                            : MIC: -50dBm　/ AUX: -10dBm

- 출력레벨                            : 0dBm

- 주파수 특성                         : 100Hz~15KHz

- 전고조파의율                        : 0.5%

- 통신방식                            : RS-422

- 사용전원                            : DC 24V / 300mA

- 외형규격(W x H x D)                : 201 x 212 x 68mm (±10mm)

- 무게                                : 1.1kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.