W/L Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900㎒ 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 8채널을 지원하며 동시에 사용할 수 있는 기기이어야 한다. 또한 두 개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지해주는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 구성부분품                          : 2채널수신기

- 주파수대역                          : 925~937.5MHz

- 주파수반응                          : 35Hz~17kHz

- 감도                                : -100dBm

- 변환방식                            : PLL Synthesized

- 신호대잡음비                        : 100dB

- 사용형태                            : 랙타입

- 사용전원                            : DC 12V

- 외형규격(W x H x D)                : 401 x 44 x 227mm (±10mm)

- 무게                                : 2kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.