Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 벽부 스피커로 후면 고리에 걸어 간단하게 고정 설치 가능 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용 스피커

- 형태                                : Wall형

- 정격 출력                           : 10W

- 주파수 특성                         : 80㎐ ~ 20㎑

- 임피던스                            : 3,300/2,000/10,000Ω

- 감도                                : 90dB

- 외형규격(W x H x D)                : 180 x 255 x 125mm (±10mm)

- 무게                                : 1kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.