Audio Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 오디오 분배기로써 Power Delay 적용으로 투입 시 쇼트노이즈 방지가 가능하며 입출력 채널에 LED신호가 부착되어 현재 상태 확인이 용이하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 2ch

- 입력채널종류                        : 오디오

- 출력채널수                          : 8ch

- 종류                                : 오디오분배기

- 형태                                : 랙타입

- 신호대 잡음(S/N비)                  : -70㏈

- T.H.D 전고조파의율                  : 0.1%

- 주파수응답                          : 20~20,000H

- 사용전원                            : DC24V

- 소비전력                            : 7.2W

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜(±10mm)

- 무게                                : 3.5㎏(±10mm)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.