Power Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 오디오 신호를 받아 스피커가 동작할 수 있도록 증폭하는 파워 앰프로써 자체 보호회로가 내장되어 있어 앰프를 보호할 수 있어야 하며, 앰프의 안정적인 동작을 위한 속도 가변 쿨링팬이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 800W

- 형태                                : 랙타입

- 신호대잡음비                        : 104dB

- 입력임피던스                        : 30kΩ

- 전고조파의율                        : 0.06%

- 종류                                : SR앰프

- 입력단자                            : XLR Combo

- 주파수응답                          : 20~20,000Hz

- 입력감도                            : 4dBu

- 출력임피던스                        : 8Ω

- 소비전력                            : 1034W

- 사용전원                            : AC220V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 440

- 무게                                : 19.8kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.