Audio Mixer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다기능 오디오 믹서로써 다양한 출력 단자를 지원하여 사용자가 현장 상황에 맞추어 편리하게 설정하고 라이브 사운드 연출이나 학교방송 등 다양한 환경에서 사용 가능하여야 한다.

2) 기기특성

□ INPUT

- Mono Mic / Line                    : 16

- Stereo Line                          : N/A

- 2T Input                            : Stereo RCA

- Aux Returns                         : 4 Stereo

- MS Matrix Input                     : N/A

□ OUTPUT

- Main L/R Stereo                     : XLR

- Main Mono                         : TRS 1/4" (W/LEVEL)

- AUX Sends                          : 6 TRS 1/4"

- REC L/R Stereo                      : L/R RCA

- Group Master Output                : 4 TRS 1/4"

- Phones                              : 1

- CTRL Room L/R                      : TRS 1/4"

□ CHANNEL STRIPS

- AUX Controls                        : 4

- LED Indicator                        : PFL, Peak

- Bus Assign Switches                 : 1/2, 3/4, L/R

- Volume Control                     : 60㎜ Fader

□ ELECTRICAL

- Frequency Response                 : 20㎐ to 60㎑ (+0/ -1㏈)

- T.H.D                               : -127㏈m 0.005%

- Mic Preamp E.I.N                    : -127㏈m

- Signal to Noise Ratio                : More Than 90㏈

- Equalizions                          : 3-band, swept mid

- Low/Mid/High EQ                   : 80㎐ / Swept 100㎐ ~ 8K / 12㎑

- Low Cut Filter                       : 18㏈/oct at 75㎐

- 소비전력                            : 50W

- 사용전원                            : AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 496 x 52㎜

- 무게                                : 8.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.