Digital Signal Processor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써 디지털 및 아날로그 신호 변환 컨버터를 내장하여야 하며 USB, UART 케이블을 통하여 PC전용 GUI프로그램과 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 밴드수                              : 2in/4out

- 신호대잡음비                        : -82dB

- 입력감도                            : +4dBu

- 입력 임피던스                       : 10kΩ

- 전고조파의율                        : 0.001%

- 종류                                : 디지털프로세서

- 주파수범위                          : 20~22,000Hz

- 출력 임피던스                       : 600Ω

- 형태                                : 랙타입

- 사용전원                            : AC220V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 405mm (±10mm)

- 무게                                : 3.5kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.