Power Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 과부하 또는 스피커 라인 쇼트 보호회로가 내장되어 있어야하며, DC 전압 보정 및  온도 상승 보호회로를 내장한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 500W

- 종류                                : PA 디지털파워앰프

- 형태                                : 랙타입

- 입력단자                            : XLR

- 주파수응답                          : 60~20,000Hz

- 신호대잡음비                        : 85dB

- 입력감도                            : 0dBu

- 입력임피던스                        : 22kΩ

- 전고조파의율                        : 0.5%

- 옵션/기타                           : 보호회로내장

- 소비전력                            : 240W

- 사용전원                            : AC220V, DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 8kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.