Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커를 플라잉으로 설치 시 천정 보강이 힘들 때 벽부에 보강하여 스피커를 설치할 수 있도록 해야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 취부형태                            : 벽부형

- 재질                                : 강철
- 허용하중                            : 1500kg

- 옵션/기타                           : 스피커플라잉

- 외형규격(W x H x D)                : 615 x 1000 x 1000mm (±10mm)

- 무게                                : 6kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.