Emergency Switcher

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 채널확장이 편리하여 별도의 배선 작업이 불필요하며 비상방송구역을 ON/OFF 할 수 있어야 하며, 표시 램프가 있어 확인이 용이해야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 16

- 통신방식                            : RS-232, 9600bps

- 데이터수신방식                      : P형/R형

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.4kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.