Lan Audio Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 LAN 오디오 컨트롤러로써 오디오, 접점, RS-232 통신을 LAN으로 송수신이 가능하며 최대 송신 측 1대 수신 측 8대까지 사용 지원이 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 2ch

- 입력채널종류                        : Line

- 출력채널수                          : 2ch

- 종류                                : LAN AUDIO CONTROLLER

- 형태                                : 랙타입

- 신호대 잡음(S/N비)                  : 70㏈

- T.H.D 전고조파의율                  : 0.3%

- 주파수응답                          : 30~15000㎐

- 사용전원                            : DC24V

- 소비전력                            : 7W

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜(±10mm)

- 무게                                : 3.5㎏(±10%)

- 옵션/기타	통신방식                : RS-232

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.