Chime ＆ Voice File

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 접점 및 PC 운영 프로그램을 통하여 차임 및 보이스 방송이 가능하여야 한다. 5가지 기능의 차임과 2가지 레벨의 사이렌을 갖추고 있어 방송 시작과 종료, 비상경계 경보 혹은 각종 훈련 경보로 사용하기에 적합하며 보이스 파일은 자유롭게 트랙을 나누어 최대 6분까지 녹음하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 1ch

- 특수기능                            : 차임트랙(5가지/2분), 보이스파일 녹음(6분)

- 표시장치                            : LCD

- 통신방식                            : RS-232

- 옵션/기타                           : 랙타입

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.4kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.