Speaker Selector

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 매트릭스 또는 디지털 PA 컨트롤러를 통하여 릴레이 그룹을 간접적으로 컨트롤할 수 있어야 한다. 채널의 제어는 개별 및 전체 스위치가 있어 회선을 동작 시킬 수 있어야 하고, 채널확장이 편리하여 별도의 배선작업이 불필요해야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 16ch

- 특수기능                            : 전체, 그룹별, 개별 제어

- 표시장치                            : LED

- 통신방식                            : RS-232

- 옵션/기타                           : 랙타입

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.1kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.