Remote Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 리모트 앰프와 연동하여 사용하는 장비로써 8대의 리모트 앰프를 수용하여야 한다.

2) 기기특성

- 스피커제어회선수                    : 8ch

- 입력레벨                            : 0dBm

- 출력레벨                            : 0dBm

- 전고조파의율                        : 0.3%

- 통신방식                            : RS-422

- 사용전원                            : DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 3.5kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.