Line Checker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 추가 설정 없이 연결과 동시에 바로 선로 검사가 가능하고 스피커 선로의 상태 감지, 채널별 독립적 실시간 감시와 이상 발생 시 접점 출력 가능하며 기존 설치된 장비와 호환이 가능 (타사 장비에도 적용 가능)해야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 16ch

- 특수기능                            : 2선식/3선식선로체크, 실시간 단락 보호

- 전원규격                            : DC24V

- 표시장치                            : LED

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜(±10mm)

- 무게                                : 4.8㎏(±10%)

- 옵션/기타                           : 랙타입, Line Checker 기능 포함

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.