Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8채널까지 방송기기를 연결할 수 있는 순차전원공급장치로써 전원 공급시 1채널부터 8채널순으로 일정 시간 간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 전원 차단시에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 Tester 없이도 전원공급 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급 기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 채널수                              : 8ch

- 권선형식                            : SMPS

- 출력주파수                          : 60㎐

- 과부하보호기능유무                  : 유

- 전원종류                            : AC/DC

- 입력전압                            : AC220V

- 출력전압                            : AC220V, DC24V

- 출력전류                            : 50A

- 표시방식                            : LED

- 용도                                : 순차전원공급

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 300㎜

- 무게                                : 7,5㎏

- 옵션/기타                           : 접점입력

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.