W/L Ant. Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 ANTENNA DISTRIBUTION 시스템으로써 RF신호를 보정하여 여러개의 출력단자로 신호를 손실 없이 보낼 수 있는 것이어야 한다. 또한 외부 안테나를 연결하여 최대 Diversity 수신기 4Set 확장 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 구성부분품                          : 안테나분배기

- 주파수대역                          : 925~937.5MHz

- 사용형태                            : 랙타입

- 사용전원                            : DC12V

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 45 x 195mm (±10mm)

- 무게                                : 2.1kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.