W/L Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 900MHz대역의 디지털 무선 마이크 시스템으로 다이이버시티 방식의 무선마이크장치이어야 한다.

2) 기기특성

- 구성부분품                          : 2채널수신기

- 주파수대역                          : 925~937.5MHz

- 변환방식                            : FM

- 신호대잡음비                        : 105dB

- 출력레벨                            : 15mV

- 사용거리                            : 30m

- 사용형태                            : 자유거치형

- 사용전원                            : DC12V

- 외형규격(W x H x D)                : 420 x 44 x 170mm (±10mm)

- 무게                                : 1.59kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.