Auto Blower

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛 내 탑재된 방송장비의 발열 등으로 내부 온도가 35℃ 이상으로 상승할 경우 수동 또는 자동으로 팬이 동작되어 외부로 열기를 배출시키는 기능을 가지며, 고성능 FAN 4개를 사용하여 신속하게 공기를 순환시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 온도조절범위                        : 35℃

- 동작구분                            : OFF, MANUAL, AUTO

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 69mm (±10mm)

- 무게                                : 1.2kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.