Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다이나믹 마이크로폰으로 연설이나 회의석상에서의 발언자의 음성을 명확하게 재현해낼 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수반응                          : 70Hz~17kHz

- 종류                                : 다이나믹마이크

- 사용형태                            : 핸드마이크

- 용도                                : 보컬용, 스피치용

- 지향성                              : 단일지향성

- 감도                                : -54dB

- 커넥터형태                          : 3-pin XLR-Male

- 임피던스                            : 350Ω

- 옵션/기타                           : ON-OFF스위치

- 외형규격(W x H x D)                : 52 x 180 x 21mm (±10mm)

- 무게                                : 0.3kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.