Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 전용 브래킷으로 10인치 스피커를 벽부 또는 천정에 고정 설치하기 위한 ‘ㄷ‘자형 브래킷이어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 취부형태                            : 천장/벽부착형

- 재질                                : 강철
- 허용하중                            : 50kg

- 옵션/기타                           : 길이조절가능, 'ㄷ'자형

- 외형규격(가로 x 세로)                : 262 x 664mm (±10mm)

- 무게                                : 6kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.