Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA규격의 방송장비 탑재용 랙 캐비닛으로서 캐비닛의 크기는 표준 규격에 준하여 제작되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)                : 585 x 1,500 x 650㎜

- 도어 형태                           : 유리

- 시건 장치 유무                      : 유

- WIDTH                              : 19"

- MATERIAL                           : 칼라판-1.0T, 바퀴, Foot

- 재질                                : 스틸

- 캐비닛 구조                         : 29U

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.