Horn Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 충격에 강한 재질로 높은 음압과 뛰어난 직진성을 가지고 있으며 전용 브라켓으로 간단하게 설치 가능해야 한다. 또한 지향각을 조정할 수 있어 벽면 또는 천장에  손쉽게 설치가 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 50W

- 음압감도                            : 99dB

- 임피던스                            : 200Ω / 100V

- 주파수범위                          : 80Hz~17kHz

- 외형규격(W x H x D)                : 350 x 260 x 295mm (±10mm)

- 무게                                : 3.4kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.