Line Array Sub Woofer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15“ Single Line Array Subwoofer Speaker로써, 부드럽고 웅장한 저음부를 재생할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 700W

- 음압                                : 133dB

- 임피던스                            : 8Ω

- 주파수범위                          : 44Hz~570Hz

- 종류                                : 패시브스피커

- 형태                                : 라인어레이 서브우퍼

- 지향각                              : 무지향성

- 외형규격(W x H x D)                : 625 x 530 x 535mm (±10mm)

- 무게                                : 52kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.