W/L Antenna

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 2Way Radiation Pattern 방식을 채택하고 RF ATT Level 조절 스위치가 장착되어있는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수대역                           : 925~937.5MHz

- 옵션/기타                            : 안테나

- 외형규격(W x H x D)                : 176 x 139 x 28mm (±10mm)

- 무게                                : 0.3kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.