W/L Hand Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 900MHz대역의 핸드형 무선 마이크이어야 한다.

2) 기기특성

- 구성부분품                          : 송신기

- 주파수대역                          : 925~937.5MHz

- 송신기                              : 핸드마이크

- 주파수반응                          : 35Hz~17kHz

- 지향성                              : 단방향

- 변환방식                            : PLL Synthesized

- RF출력                              : 10mW

- 신호대잡음비                        : 100dB

- 사용형태                            : 핸드타입

- 사용전원                            : DC 3V

- 외형규격(W x H x D)                : 48.5 x 260 x 48.5mm (±10mm)

- 무게                                : 0.29kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.