CD Player ＆ Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD플레어이 및 튜너로써 PTA 시리즈 포터블앰프 전용 CDP모듈로 사용해야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : CD/MP3/WMA

- 용도                                : 음원재생용

- 잡음비                              : 60㏈

- 주파수 특성                         : 50~18,000㎐

- 출력단자형식                        : 5Pin Wafer

- 외형규격(W x H x D)                : 190 x 38 x 183㎜

- 무게                                : 0.97㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.