Line Array Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Dual 8“ 2Way Line Array Speaker로써, 편하고 정밀한 각도 조절이 가능하여야 한다. 120° x 12°의 넓은 지향각으로 다양한 활용이 가능하여야 하고,  2-Way 16Ω 설계를 통한 앰프 수량을 최적화할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 600W

- 음압                                : 128dB

- 임피던스                            : 16Ω

- 주파수범위                          : 63~19,000Hz

- 종류                                : 패시브스피커

- 형태                                : 2Way Line array

- 지향각                              : 120°x 12°

- 외형규격(W x H x D)                : 625 x 240 x 535mm (±10mm)

- 무게                                : 24kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.