Digital Matrix

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 16원화 시스템의 메인장비로써 음원소스에 의한 실질적인 우선순위제어 및 방송선택지역을 제어할 수 있어야 한다. 디지링크가 있어 GUI를 통한 음원소스 제어가 가능하며, 고성능의 CPU사용으로 안정적인 동작 및 제어가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 1ch

- 제어회선수                          : 3

- 통신방식                            : RS-232

- 사용전원                            : DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm (±10mm)

- 무게                                : 2.7kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.