Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8“ 2-Way Full Range Passiver Speaker로써 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 홀컵이 내장되어 있어 혼이 회전 가능하여야 한다. 또한 45°각도로 무대 모니터 용도로 사용가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 250W

- 음압                                : 124dB

- 음압감도                            : 94dB

- 임피던스                            : 8Ω

- 주파수범위                          : 60~18,000Hz

- 종류                                : 패시브스피커

- 형태                                : 2Way full range

- 지향각                              : 90° x 60°

- 외형규격(W x H x D)                : 275 x 475 x 280mm (±10mm)

- 무게                                : 12kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.