Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 콤팩트한 플라스틱 재질의 2-WAY 스피커로써 매칭 트랜스가 내장되어 있으며, 마운팅 브래킷을 활용하여 손쉽게 부착이 가능하여야 하고, 생활 방수 처리되어있어 다용도로 사용 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용스피커

- 형태                                : Wall형

- 재질                                : MDF

- 정격출력                            : 40W

- 주파수 특성                         : 40~20,000Hz

- 임피던스                            : 250/500/1000Ω

- 감도(1W/1m)                        : 88dB

- 외형규격(W x H x D)                : 185 x 245 x 165mm (±10mm)

- 무게                                : 2.9kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.